Potulice, 11.07.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADANIA W RAMACH MODUŁU 3 WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU ”POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

**I. ZAMAWIAJĄCY:**

Zamawiający :

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Dzieci Potulic

Ul. Szkolna 4

* 1. Potulice

**Fakturę za realizację zamówienia należy wystawić na:**

Nabywca:

Gmina Nakło nad Notecią

ul. Ks. Piotra Skargi 7

89-100 Nakło nad Notecią

NIP 558-176-86-32

Odbiorca:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Dzieci Potulic

Ul. Szkolna 4

* 1. Potulice

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

1.Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z następującą specyfikacją.

2.Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont instalacji elektrycznej do realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z następującą specyfikacją.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu oferty- załącznik nr1 do zapytania ofertowego.- ZADANIE 1

4. Rodzaj i ilość sprzętu- ZADANIE 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Jednostka | Ilość | Cena jedn.  netto | Wartość  netto | Wartość brutto |
| 1. | Zmywarko - wyparzarka kapturowa  Maksymalna wysokość wsadu do 420mm  Dozownik płynu  Pojemność zbiornika 45l  Zużycie wody  Ilość koszy 3-4  Wbudowana pompa do zmywarki  Termostat bezpieczeństwa  Dolne i górne ramiona myjące i płuczące  (4 ramiona) ze stali nierdzewnej  Wymiary zmywarki od 650 do 700 mm szer x od 650 do 700mm dł  Moc grzałki komory od 3Kw  Moc grzałki bojlera od 6 do 10kW  Zużycie wody do 3 l / cykl  W komplecie filtr powierzchniowy, odsysacz pary  Możliwość przemieszczania koszy w kierunku P-L  oraz Przód- Tył  Możliwość ustawienia w narożniku pomieszczenia | sztuka | 1 |  |  |  |
| 2. | Stół z basenem jednokomorowym  ze stali nierdzewnej  Wymiary od 700-800x650 do 700 mm h=od 300 do 400 mm, wysokość dostosowana do kosza  Regulacja wysokości nóżek  Bez otworu na baterię  Rant prawy zabezpieczający  Ranty wewnętrzne  Służący jako stół załadowczy do ww. zmywarko-wyparzarki | sztuka | 1 |  |  |  |
| 3. | Stół ze zlewem do zmywarki  Stół wyładowczy dostosowany do ww. zmywarko-wyparzarki  Rant lewy  Obecność rantów wewnętrznych  Wymiary 800-900 długości, szerokość dostosowany do ww. zmywarko-zaparzarki  Z małą komorą po lewej stronie | sztuka | 1 |  |  |  |
| 4. | Obieraczka do ziemniaków  W zestawie separator obierzyn  Jednorazowy wsad 6kg  Cicha praca  Moc 0,55 k W- 60 KW  Zasilanie  230V | sztuka | 1 |  |  |  |
| 5. | Zmiękczacz wody  Półautomatyczny  Przeznaczony do zmywarek  i pieca konwekcyjno-parowego  urządzenie zmniejszające twardość wody i wydłużające pracę grzałek  zbiornik soli  zasilanie 230 V  intensywność przepływu dostosowana do ww. zmywarki | sztuka | 1 |  |  |  |
| 6. | Szafa przelotowa montowana w istniejącej ściance działowej  Konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej  Otwarta z dwóch stron, dwuskrzydłowe drzwi otwierane  Wymiary: powierzchnia użytkowa wewnętrzna  700x500x800mm  3 półki montowane na stałe na wysokości 200 1mm od góry oraz 400 od góry( 3 komory)  Grubość ścianek od 20 mm do 40mm | sztuka | 2 |  |  |  |
| 7. | Szafa mroźnicza  półki od 4 szt do 6 szt  Samodomykające się 1 drzwi  Stal nierdzewna  Różne poziomy umieszczania półek  Pojemność netto 400 do 500 l  Wymiary zewnętrzne od 720 x 800 x 200( +/- 50 mm)  Temperatura mrożenia od -22 do -18 stopni  Oświetlenie  Automatyczne rozmrażanie  Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury  Zasilanie 230V  Kolor srebrny   * Dostosowana wymiarami do szafy chłodniczej | sztuka | 1 |  |  |  |
| 8. | Szafa chłodnicza  półki od 4 szt do 6 szt  Samodomykające się 1 drzwi  Stal nierdzewna  Różne poziomy umieszczania półek  Pojemność netto 400 do 500 l  Wymiary zewnętrzne od 720 x 800 x 200( +/- 50 mm)  Temperatura chłodzenia od -2 do +8 stopni  Oświetlenie  Automatyczne odszranianie  Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury  Zasilanie 230V  Kolor srebrny   * Dostosowana wymiarami do szafy mroźniczej | sztuka | 1 |  |  |  |
| 9. | Kuchnia gazowa  6-cio palnikowa  Stal nierdzewna  Różna konfiguracja palników od 3 kW do 9 Kw i możliwość ich redukcji  Zabezpieczenie przeciwpyłowe  Żeliwne ruszty  Regulowane nóżki  Szerokość do 1200 mm x 70mm x do 850 mm  Przystosowana do gazu ziemnego | sztuka | 1 |  |  |  |
| 10. | Stół przyścienny z szufladami  Stół spawany  Rant lewy  2 szuflady po lewej stronie  Szafka dwuskrzydłowa otwierana z jedną półką przestawną  Wymiary 1900 x 700 x 850 ( +/- 50mm) | sztuka | 1 |  |  |  |
| 11. | Stół przyścienny z półką  1.wymiary 700x700x850  2.wymiary 1000x500x820 bez rantu  spawany, stal nierdzewna ( przy zwrotach )  3.wymiary 1500x700x850 (przy wydawce ) | sztuka | 3 |  |  |  |
| 12. | Stół ze zlewem i półką  dwukomorowy stół wykonany ze stali nierdzewnej  wymiary 1000 x 1200 x 600 x 850 mm h=300-400mm  półka zamknięta 2 skrzydłami  wymiary komór 400x400  rant przyścienny/tylny  bez mocowania wylewki do zlewu  otwór odpływu w komorze o śr. 50mm | sztuka | 1 |  |  |  |
| 13 | Umywalka podwieszana prostokątna do rąk  Biała, emaliowana, jednokomorowa  Wymiary 500-530x38-42mm | sztuka | 1 |  |  |  |
| 14 | Okap  Okap przyścienny skrzyniowy 3400-3500mm  Oświetlenie LED z Ledami w komplecie  Regulacja mocy  Filtry wychwytujące tłuszcz, zapas filtrów w komplecie  Kranik spustowy do usuwania nadmiaru tłuszczu i wilgoci  Króćce przyłączeniowe  Wentylator trójfazowy  Napięcie 230V | sztuka | 1 |  |  |  |
| 15 | Napełniacz z wylewką  Bateria zlowozmywakowa mocowana do ściany  Wysięg wylewki 280-300  Nierdzewny, izolowany wąż zbrojony wzmacniany na końcach  Korpus z chromowanego mosiądzu  Obrotowa wylewka | sztuka | 2 |  |  |  |

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu oferty- załącznik nr1 do zapytania ofertowego dotyczącego zadania nr 2.

6. Rodzaj usługi- ZADANIE 2

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 będzie opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych. Zakres prac polega na:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Jednostka | Ilość |
| Remont instalacji elektrycznej :  wykonanie zasilania pieca do zmywarki ,  pieca konwekcyjno- parowego,  obieraczki,  wykonanie gniazda siłowego do pieca konwekcyjno- parowego, obieraczki, zmywarki, pieca konwekcyjno- parowego,  wykonanie 10 gniazd,  wykonanie 5 wyłączników,  wykonanie bruzd do przewodów,  nowego okablowania i oświetlenia w całej kuchni,  wykonanie zasilania do pochłaniacza. | usługa | 1 |

4. Oferowane wyposażenie, jeżeli stanowi materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością musi odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14) oraz:

a. posiadać deklarację CE,

b. być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,

c. posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim,

d. posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu materiałów , które nie będą spełniały oczekiwanych wymagań.

6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach zadania nr 1.

7.W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić bezpłatny transport z wniesieniem we wskazane przez zamawiającego miejsce, demontaż i utylizację starych sprzętów i mebli oraz montaż nowych urządzeń i mebli.

8. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do oglądu i pomiarów pomieszczenia kuchennego w ZSP Potulice. Oferty wykonawców, którzy nie dokonali wizji i pomiarów zostaną odrzucone. Każdy z wykonawców, który dokona wizji, otrzyma od zamawiającego potwierdzenie.

Wizja odbędzie się po wcześniejszym umówieniu pod nr telefonu 52 3860890

**III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM**

**Zadanie 1.**

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

1.Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

2.Posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym tj. wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, Wykonawca wykonał przynajmniej jedną dostawę wyposażenia dla profesjonalnej gastronomii o wartości zamówienia 50.000 zł brutto.

W celu wykazania spełnienia warunku zamówienia Wykonawca złoży wraz z ofertą referencje zamawiającego, na rzecz którego wykonana była dostawa, z których wynikać będzie przedmiot zamówienia oraz wartość brutto wykonanej dostawy.

3.Serwis gwarancyjny wykonawca świadczył będzie zgodnie z ISO 9001:2015. Należy dołączyć dokument potwierdzający spełnienie powyższego warunku.

**Zadanie 2.**

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

1.Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

2.Posiada wiedzę pozwalającą na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i posiada stosowne dokumenty do wykonania instalacji elektrycznej, w tym uprawnienia budowlane do kierowania w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kopię uprawnień w raz z wpisem do OIIB należy załączyć do oferty.

**Do zadania nr 1 i 2**

Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego uzupełnienia dokumentów wymaganych wraz z ofertą, w przypadku ich złożenia.

**IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Zadanie 1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału

lub skanu zgodnie do opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 -Formularz ofertowy).

Zadanie 2.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału

lub skanu zgodnie do opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 -Formularz ofertowy).

**V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferta powinna być dostarczona przesłana mailowo pod adres [zspotulice@gmina-naklo.pl](mailto:zspotulice@gmina-naklo.pl)

do dnia 19.07.2024 r. godz. 24.00 .Decyduje data i godzina wpływu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

30 dni od podpisania umowy- zadanie nr 1.

21 dni od podpisania umowy- zadanie nr 2.

**VII. OCENA OFERT**

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem technicznym, funkcjonalnym i użytkowym mieszczącej się w budżecie zadania.

Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena -100 %

**VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

1.O wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający zawiadomi mailowo.

**IX. DODATKOWE INFORMACJE**

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor ZSP Potulice Monika Schulz- Krainska 530 305 412

52 3860890

Wicedyrektor ZSP Potulice Małgorzata Marszałek 530 305 412 ; 52 3860890

**X. KLAUZULA INFORMACYJNA**

Na podstawie art. 13Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **Administrator danych osobowych** | Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Zespół Szkolno-Przedszkolny  im.”Dzieci Potulic”  ul.Szkolna 4  89-120 Potulice reprezentowany przez dyrektora |
| **Dane kontaktowe AD / IOD** | Z AD można się skontaktować:   * tel.: 52 386 08 90 * e-mail: zspotulice@gmina-naklo.pl   Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: mgr inż. Sebastian KOPACKI   * e-mail: inspektor.rodo@gmail.com |
| **Cele przetwarzania oraz podstawa prawna**  **przetwarzania** | Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:   1. spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze danych (art. 6 ust 1 lit. c RODO) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 2. przetwarzanie w celu podjęcia działań wymagających Państwa świadomej i dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – takich jak procedury przetargowe, proces rekrutacji oraz inne przetwarzane na podstawie Państwa zgody. |
| **Okres, przez który będą przetwarzane** | Pani/Pana dane osobowe będą:   1. przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie wymagało Państwa świadomej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie; 2. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres niezbędny do dokonania czynności związanych z przygotowaniem umowy oraz w okresie jej trwania; 3. przez okres archiwizacji wskazany dla danego obszaru informacji; 4. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez okres wskazany  w Ustawie - Kodeks cywilny. |
| **Rodzaj Danych osobowych** | Dane osobowe zawarte w: uchwałach, zarządzeniach, obwieszczeniach, ogłoszeniach, ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy, ogłoszenia przetargowe wraz z ich rozstrzygnięciami innymi dokumentami zamieszczanymi zgodnie  z ustawą o dostępie do informacji publicznej a zawierających dane osobowe w rozumieniu RODO. |
| **Odbiorcy danych**  **Podmiot przetwarzający** | Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:   1. podmioty, obsługujące BIP na podstawie umowy powierzenia |
| **Prawa osoby, której dane dotyczą** | Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile uprawnienie to nie podlega ograniczeniu określonym w prawie krajowym lub unijnym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do **Urzędu Ochrony Danych Osobowych.** |
| **Dodatkowe informacje** | Dane osobowe osób odwiedzających Naszą stronę BIP nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana. |

**XI. ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 1- Zadanie nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Zadanie nr 2- Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy na zakup i dostawę sprzętu

Załącznik nr 4 – Wzór umowy na remont instalacji elektrycznej